**重庆市第七人民医院单一来源采购报价表**

采购编号：CQ7Y2019052

重庆市第七人民医院采购办公室对重庆市第七人民医院动态多参数遥测监护仪项目进行单一来源采购，请供应商按照该项目的相关情况对项目进行报价。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分包号** | **采购货物名称** | **相关要求** |
| 一 | 重庆市第七人民医院动态多参数遥测监护仪项目 | 详见“技术方案” |
| **供应商投报总价** |  |

**供应商须知：**

**一、资质材料要求**

供应商必须提供以下资质材料：

（一）企业法人营业执照复印件

 （二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

 （四）法定代表人授权委托书（法定代表人参加的不提供）

 （五）法人授权代表人身份证复印件（法定代表人参加的提供本人身份证复印件）

（六）供应商承诺函

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

**二、成交办法**

在不超过最高限价且双方都能接受的价位下确定成交。该项目最高限价为人民币陆万元整（60000元）。

**三、签订采购合同**

成交状态确定后，供应商须在规定的时间内凭据成交通知书与采购人签订合同。供应商不得拒签合同（人力不可抗拒的因素，如：地震、战争、自然灾害等除外），否则，视为自动放弃，保证金不予退还。

**四、履行合同**

（一）在整个项目实施过程中所发生的所有费用由成交供应商负责。

（二）成交供应商按技术方案相关要求提供技术服务。

（三）成交供应商应在合同签定后按合同要求实施。

（四）成交供应商应在合同签定后按采购人要求的时间和地点实施。

**五、质保期限**

主机质保12个月，配件6个月。

**六、资金结算办法**

按成交价格结算。

**七、议价时间和地点**

2019年12月23日 14:30在重庆市第七人民医院行政楼二会议室

**八、付款方式**

在供应商按采购合同交货、安装调试完成并验收合格正常使用之日起三个月后十五日内支付设备款的95%，质保期满后十五日内支付设备款的5%（供应商垫资不计息）

**重庆市第七人民医院**

**动态多参数遥测监护仪采购方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能要求 | 必要功能 | \*A1、具有监测：心电、脉搏、血压、血氧、呼吸，体温等功能。 |
| A2、具有遥测功能，基于全数字遥测通信方式，具有良好的低功耗，抗干扰与信号绕射特性。 |
| \*A3、具有动态心电分析软件，动态血压分析软件。且可打印全面的的动态心电图分析报告及动态血压报告。 |
| 辅助功能 | B1、具有20多种心律失常分析，心律变异分析，血压趋势统计与分析。 |
| B2、支持串行接口；支持局域网络、广域网络接口与遥测网络； |
| B3、具有双向通信，血压远程控制测量功能，具有病人呼叫功能，呼叫时产生声光报警。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | \*C1、动态多参数遥测监护仪技术要求：监测参数：心电（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVL、aVR，aVF、Ⅴ）、血氧、血压、脉搏、呼吸、体温。 |
| \*C2、电源：环保碱性干电池。 |
| C3、体积小巧，随身携带方便，超低功耗型显示，屏幕3英寸，显示带被光。 |
|  | C4、具有主动呼叫功能，可以通过随身机呼叫中央站。 |
| 次要指标 | D1、数据存储20000例以上。趋势存储与回顾最大可选720小时 |
| D2、全信息心电波形编辑功能。 |
| 基本配置 | E1动态多参数遥测监护仪4台 |
| E2血氧探头4根 |
| E3血压袖带4条 |
| E4导联线4根 |
|  | E5体温探头4根 |
|  | E6专用背包 |
| 售后服务 | 主机质保12个月，配件6个月。 |

**三、采购人对项目的特殊要求及说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 特殊要求1 | 产品需与医院现有设备兼容 |
| 特殊要求2 | 最高限价6万元 |

供应商（签章）：

供应商法人或法人授权代表人（签字）：

单一来源采购小组成员（签字）：

监督人员（签字）：