**技术商务要求**

一、技术参数要求

1、一体机采用22寸原装商用专业显示屏，名牌全视角液晶面板，低功耗的LED背光源，金属边框，表面采用防爆钢化玻璃，喇叭功率3W\*2。

2、一体机内置语音模块，支持显示及语音播报当前诊室排队叫号信息。支持无叫号患者时自动切换成医院宣教信息，无需人工干预。

3、一体机采用嵌入式系统，即插即用，系统支持沙盒功能，异常后可自动修复；具备开机自检机制，确保系统可靠运行，具备磁盘自动修复机制，及时修复磁盘坏道，确保业务零中断；CPU采用高清音视频解码芯片，解码码流支持40M/S，解码分辨率1080P；存储介质：板载EMMC 内存>=2G，存储>=16G；

4、流播放：具备基本组播、点播、流媒体直播等；本地下载播放：具备通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片等方式播放；画面分割：具备自由分屏方式；OSD 具备：具备 32bit 真彩 OSD，具备视频/图文混叠，多种透明效果；视频格式：具备 MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、WMV9、XVID、H264，VOB, DAT、TS、MP4、MOV、FLV 等主流视频格式；音频格式：具备 MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4，AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 等多种音频格式；图片格式：具备 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种图片格式；网络具备局域网、专线、4G、WIFI 等方式；

5、一体机具备 RTC 实时时钟（时钟同步）功能；具备多时段定时开、关机功能；具备看门狗复位功能；具备内、外置红外输入功能；支持异常断电后重启，系统自动延续播放功能；

6、需接入医院现有分诊系统。

7、含安装调试辅材等所有费用。

8、设备原厂质保三年。

二、商务条款

1、安装调试完成，验收合格后，支付合同金的95%，质保期满后支付合同金额的5%(不计息)。

2、签订合同后15日内完成设备的供货及安装调试。

3、价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。