技术要求

1、卡片存贮量 ：2\*20000张

2、脱机信息量 ：100000 条

3、数据保存： FLASH保存数据，掉电不丢失

4、现场总线 ：RS-485、 TCP/IP

5、读卡器接口 ： 2×Wiegend26/34/58 4×RS-485

6、输入接口 ： 2×开门按钮、2×门磁、2×辅、1×防拆报警、1×消防报警[可选]

7、输出接口： 2×开门、2×报警

8、**需接入医院现有门禁系统并调试和授权。**

9、含安装调试辅材等所有费用。

**商务要求**

一、数量：1台。

二、中标方中标后7个工作日内到货。

三、付款：安装调试并验收后30个工作日内支付全款。

四、价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。