技术参数：

1、配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，1路电口内置硬件Bypass模块，剩余2个业务扩展槽，2个USB接口，支持配置1+1冗余电源模块。

2、网络吞吐量≥2Gbps，并发链接数≥400万，新建会话数≥1万，同时并发终端≥1000。

3、支持双硬盘插槽，配置硬盘容量≥1TB，用于存储日志数据、行为审计数据、热点数据等。

4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF、OSPFv3 等多种路由协议。

5、支持地址库路由、正向DNS代理功能、应用路由功能。

6、支持DHCP功能，具备显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示，IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制。

7、支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆。

8、支持VPN内流量的可视化监控、支持VPN内流量流量控制，vpn建立完成后能够自动生成拓扑图。

9、支持行为审计策略、支持邮件客户端方式和webmail方式的邮件内容审计、支持论坛发帖内容审计、支持IM上下线审计。

10、支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地。

11、支持状态检测防火墙功能，支持基于逻辑接口的安全域划分。

12、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN和IPsec VPN，提供200个SSL VPN和200路Ipsec VPN接入授权。

13、配置URL数据库及应用特征库5年升级授权。

14、产品原厂质保三年。

商务条款：

1、完成设备的安装和相关专线的割接调试。

2、价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。

3、安装调试完成，验收合格后，支付合同金额的95%，验收合格满3年后支付剩余5%（不计息）。