**技术商务需求**

技术参数：

1、半球摄像机3台：300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；；红外补光； 2304\*1296@20fps、1920\*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX。

2、提供并布放3个监控点网线，6类网线150米至弱电井监控交换机，布线需穿管，摄像机调试需接入医院现有监控平台并上电视墙。

商务条款：

1、价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。

2、安装调试完成，验收合格后，支付全款。