重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购银离子筋膜松解推拿仪等，主要参数需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

1. 主要技术需求

（一）银离子筋膜松解推拿仪

1.脉冲频率：20Hz-1000Hz，脉冲宽度：0.05ms-1ms。热疗温度：40-60℃可调，远红外波长：8～14μm，大气压强：86-106kpa。

2.内置电池，可持续输出≥4h。

3.选配电极:含金制电极（纯度：99.95%）和银制（纯度：99.90%）电极，最大输出旨在500Ω的负载电阻下，输出电流必须不超过一下电阻：a:≦400 Hz,50 ㎃ b: ≦1500 Hz,80㎃ c:<1500 Hz, 100㎃。

4.松解模式：筋膜松解模式、关节松解模式、肌肉松解模式、面部松解模式、四肢松解模式、推拿疗法模式、点穴疗法模式、拖擦疗法模式、痿证模式、痹证模式、筋伤模式、经络模式、阿是穴模式、任督二脉模式、神经康复模式、睡眠障碍模式。

（二）高频电刀

1、单极电切：\*纯切：300W \*混切I：250W \*混切II：150W。

2、单极电凝：\*点凝：120W \*喷射凝：100W。

3、双极电凝：\*双极脚控电凝：70W \*双极自动电凝：70W。

4、具有单极（纯切、混切I、混切II、点凝、面凝）、双极电凝（脚控、自动）六种工作模式。单双、双极自动转换功能。

5、具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年7月9日