补遗公告

更改：招标文件中 四、施工要求： 采用C30商品混凝土（提供检测报告，合格证等相应资质）找平地面10mm，修建花台及梯步（详见清单）。甲方提供临时水电，不计入工程费用中。更改为采用C30商品混凝土（提供检测报告，合格证等相应资质）找平地面100mm，修建花台及梯步（详见清单）。甲方提供临时水电，不计入工程费用中。

重庆市第七人民医院

2017年9月5日