重庆市第七人民医院

排痰机需求调研

我院肿瘤科拟购买全胸振荡排痰机1台，限价4.2万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年11月30日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

1.屏幕尺寸≥12.1英寸，分辨率：≥800×600，屏幕亮度可调。

2.气振排痰治疗模式：手动模式、自动模式和自定义模式。

3.气振排痰治疗在手动模式、自定义模式下，频率可设置：

4.气振排痰治疗压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差不大于±1mmHg。

5.具有治疗频率实时数值和波形显示功能，以提示当前治疗程序下患者皮肤表面产生实时振动频率和变化过程。

6.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，具有紧急暂停功能。

7.气振排痰治疗时间可设置。

8.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，气密性良好。气囊泄压时间不大于10S。

9.具备排痰背心、可选配排痰胸带。可选配雾化功能。

10.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间。

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年11月28日