附件2：
	[bookmark: _GoBack]市七院基础设施维修服务项目清单

	序号
	类型
	特征描述及说明
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	自动感应门

设备更换
	感应门感应探头更换（每次更换为一对，放射信号探头及接收信号探头）及信号线束。设备更换后的调试。含人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	对
	
	按照更换设备量计算

	2
	自动感应门

设备更换
	感应门电机系统更换（含电机系统及匹配电脑控制器）品牌：上海欧冠125重型电机。设备更换后的调试。含人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	套
	
	按照更换设备量计算

	3
	自动感应门

设备更换
	感应门吊滑轮更换（每一樘门3组轮子）及设备更换后的调试。
含人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	套
	
	按照更换设备量计算

	4
	更换钢质防盗门
	钢质防盗门（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	㎡
	
	面积按门洞尺寸计算

	5
	更换钢制防火门
	钢制防火防盗门。甲级（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	㎡
	
	面积按门洞尺寸计算

	6
	钢制防火门
喷漆维修
	根据门原有颜色现场调制汽车油漆，含所有材料及辅材，门面打磨，上腻子灰填报，精磨，喷漆等所有工序。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	㎡
	
	按照实际完成量计算

	7
	钢制门

焊接维修
	钢制门，不锈钢门，变形，脱铰，焊接加固维修（电焊或氩弧焊）。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	樘
	
	按照实际完成量计算

	8
	钢化双玻璃卫生间门
	80型1.2厚度铝合金卫生间门（5+9A+5磨砂钢化中空玻璃），含五金配件，含旧门拆除（运到指定位置）、定制新门运输及安装、现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部内容。
	㎡
	
	面积按门洞尺寸计算

	9
	实木套装门
	实木套装门（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	㎡
	
	面积按门洞尺寸计算

	10
	套装门锁更换
	实木套装门，病室门、不锈钢门、净化门等门锁损坏更换，不锈钢材质同原款式锁具。含已损坏旧门锁拆除及新锁具的安装调试。现场的清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	把
	
	按照实际更换量计算

	11
	木质防火门
	木质防火门，甲级（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	㎡
	
	面积按门洞尺寸计算

	12
	木制防火门
喷漆维修
	根据门原有颜色现场调制汽车油漆，含所有材料及辅材，门面打磨，上腻子灰填报，精磨，喷漆等所有工序。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	㎡
	
	按照实际完成量计算

	13
	地弹门维修

常规维修调试
	地弹门使用久后的自然变位，不能正常开启，常规维修及调试。未更换设备。含人工服务费、辅料、管理费、利润、税费等全部费用。
	次
	
	按照实际完成量计算

	14
	地弹门维修

地弹簧更换
	220型地弹簧（品牌：坚朗），含旧地弹簧拆除、新地弹簧的安装及调试。除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	台
	
	按照实际完成量计算

	15
	地弹门维修

不锈钢拉手更换
	更换原相同款式不锈钢拉手，含旧拉手拆除，新拉手更换及调试。除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	付
	
	按照实际完成量计算

	16
	地弹门维修

门玻璃更换
	12mm厚钢化玻璃，含损坏玻璃的拆除、新玻璃安装、勾结构胶的所有事务。除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	17
	地弹簧玻璃门夹
	拆除玻璃门，更换玻璃门夹，安装玻璃门、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	套
	
	按照实际完成量计算

	18
	铝合金窗
	90型1.2厚度铝合金推拉窗（5+9A+5钢化中空玻璃）含旧窗拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	19
	铝合金窗维修

窗锁更换
	铝合金窗月牙窗锁更换。含旧锁拆除，新锁更换。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	把
	
	按照实际完成量计算

	20
	铝合金窗维修

窗滑轮更换
	铝合金窗轮更换。含旧轮拆除，新轮更换。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	个
	
	按照实际完成量计算

	21
	塑钢玻璃窗
窗锁更换
	塑钢窗月牙窗锁更换。含旧锁拆除，新锁更换。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	把
	
	按照实际完成量计算

	22
	塑钢玻璃窗
窗轮更换
	塑钢窗轮更换。含旧轮拆除，新轮更换。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	个
	
	按照实际完成量计算

	23
	塑钢玻璃窗
玻璃更换
	5+9A+5钢化中空玻璃更换，含损坏玻璃的拆除，定制成品玻璃、运输及安装，结构胶的勾填等。含现场清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	24
	窗限位器安装
	铝合金限位器，含材料及现场安装。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	个
	
	按照实际完成量计算

	25
	不锈钢包件
	门边，窗边的不锈钢包件，304#*1.0厚不锈钢定制件，含尺寸丈量，材料及运输、辅材及安装等所有工序。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算
备注：需木基层单独计价

	26
	窗玻璃更换
	5+9A+5钢化中空玻璃更换，含损坏玻璃的拆除，定制成品玻璃、运输及安装，结构胶的勾填等。
含除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	27
	雨棚定制

树脂琉璃瓦型
	树脂琉璃瓦钢架棚：含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	28
	雨棚定制

铝合金欧式雨棚
	铝合金欧式雨棚：型材及款式同综合楼原玻璃棚一致。含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	29
	雨棚定制

钢架玻璃雨棚
	型钢夹胶玻璃雨棚：含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	30
	雨棚定制

彩钢雨棚
	彩钢夹芯板钢架棚：含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	31
	冷热水
管道更换（不锈钢）
	不锈钢管道更换，含原损坏管道切割拆除，新管道的焊接安装，排水，储水等所有事务。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m
	
	按照实际完成量计算

	32
	冷热水管道维修
	钢管，不锈钢管道漏水的焊接维修，按照漏水焊接点位计算。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	点
	
	按照实际完成量计算

	33
	铝合金高隔（带百叶窗隔断）
	铝合金高隔专用型材，双边5mm钢化透明白玻，内置可开启铝合金百叶窗。含所有型材，玻璃及辅材，运输及制作安装。
含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	34
	铝合金高隔维修移安
	铝合金高隔保护性拆除，新安装点的安装，含拆除，搬运及安装。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	35
	铝合金高隔维修玻璃更换
	双边5mm钢化玻璃（含可开启百叶窗），损坏玻璃的拆除，新定制玻璃的安装及辅材。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m2
	
	按照实际完成量计算

	36
	铝合金纱窗
	铝合金纱窗定制安装，含旧铝合金纱窗拆除（运到指定位置）、新铝合金纱窗，滑槽定制、运费、安装。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m
	
	按照实际完成量计算

	37
	铝合金扶手
	70*40*3铝合金造型扶手，按照现场实际情况制作安装.含所有型材、运输、辅材、制作安装等所有项目。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m
	
	按照实际完成量计算

	38
	铝合金栏杆
	铝艺焊接烤漆栏杆，高度款式根据现场实际情况。含所有型材、运输、辅材、制作安装等所有项目。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m
	
	按照实际完成量计算

	39
	不锈钢栏杆
	201#不锈钢栏杆，高度款式根据现场实际情况。含所有型材、运输、辅材、制作安装等所有项目。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	m
	
	按照实际完成量计算

	40
	病床，推车

焊接维修
	设备不锈钢推车损坏，脱焊等情况，焊接加固维修（电焊或氩弧焊）。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。
	台
	
	按照实际完成量计算

	41
	计时工
	              零星维修用工（技术工）
	工日
	
	按实计算

	
	各单项总价
	
	
	
	










